|  |  |
| --- | --- |
| **Tööde nimetused ja kirjeldused** | **Maksumus (euro)** |
| Olemasoleva Uni-kivi katte demontaaž ja ladustamine – ca 20m2 |  |
| Kaevetööd mõnes kohtades, sügavus ≈ 1,8 m (peasissekäigu kõrval ja fassaadi küljelt, pinnase ja asfaltkatte langemiste kohad) – ca 50m2 |  |
| Kaeviku tagasitäide killustiku lisadega (pärast süvendite kohtade ülevaatuse komisjoniga) – ca 50m2 |  |
| **Kokku**  |  |
| KM 20% |  |
| **Kokku KM-ga** |  |