Tere,

palume täpsustada alljärgnevad küsimusd ,,**Sillamäe Lasteaia Jaaniussike piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd,,**

1. Kas projekt tuleb kooskõlastada Siilamäe Linnavalitsuse ehitusosakonna arhitektiga ja tuleb ehitajal tuleb taotleda ehitusluba?

2. Kas 3D paneelaia traat peab olema 4mm või 5mm? Hetkel paigas ei ole 5mm traat.

3. Kas postide kinnitused peavad olema täismetallist või traadist?

4. Miks on aia kõrguseks märgitud 1,6m? 3D paneelida standart on 1,5 m, kumb on õige?

***Zepparth OÜ***

*Reg.12273080*

*Kmkr. 101555988*

*Väike tn 13, Vana Ahtme,*

*Kohtla-Järve 31027*

***Kontakt:***

*+372 33588444*

*+372 55919276*

[*www.zepparth.ee*](http://www.zepparth.ee/)

Vastused:

Tere.

Edastan vastused Zepparth OÜ poolt esitatud küsimustele. Küsimused ja vastused paigaldatakse veebilehel samas kohas kus on paigaldatud hankedokumentid.

1. Projekt tuleb kooskõlastada Siilamäe Linnavalitsuse arhitektiga.  Ehitusluba taotleda pole vaja.

2. 3D paneeli traat peab olema 5 mm.

3. Postide kinnitused peavad olema u-klamber tüüpi täismetallist.

4. Kasutatakse 3D paneelid kõrgusega 1,5 m aga aia kõrgus maapinnast on 1,6 m.

Lugupidamisega

Anneli Vassijeva

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike direktor