Kirjalik kutse

**HINNAPAKKUMISTE ESITAMISE KUTSE**

alla lihthanke piirmäära jääva hanke

**Ujula sissepääsu varikatuse renoveerimine**

Spordikompleks Kalev kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses, mille eesmärk on ujula sissepääsu kohal oleva varikatuse renoveerimine

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostumenetluse nimetus** | **Ujula sissepääsu varikatuse renoveerimine** |
| **Hankija** | Spordikompleks Kalev*,* reg.kood 75026804*,* asukoht Kesk 30, Sillamäe, telefon 39 24245,  e-post: [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com) |
| **Objekti asukoht** | Kesk tn. 28, Sillamäe linn |
| **Hinnapakkumise väljavaliku alus** | madalaim hind |
| **Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht** | **31.05.2021.a.** kuni 12.00, aadressile Kesk 30, Sillamäe või e-postile spordikompleks@gmail.com |
| **Nõuded pakkujale** | 1. Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta 2. Sarnase töö kogemus vähemalt 5 aastat. 3. Sarnaste teostatud tööde loetelu. |
| **Hinnapakkumine peab sisaldama** | Vabas vormis |
| **Riigihanke eest vastutav isik** | Spordikompleksi Kalev direktor Nikolai Denissenkov, tel. 3924245, 5248702; e-mail: [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com) |
| **Tööde teostamise aeg** | Juuli 2021 |

**Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus:**

1. Hanke esemeks on Sillamäe ujula sissepääsu kohal oleva varikatuse renoveerimine.
2. Tehniline kirjeldus.
   1. Ligikaudne katvusala 126 m2. Täpsemad arvutused teeb töövõtja ise kohapeal.
   2. Töövõtja peab esitama kattematerjali kirjelduse ja selle sertifikaadid.
   3. Töövõtja peab esitama uue katte eskiis.
   4. Vajalikud tööd:
      1. Vana katte pleksiklaasist demonteerimine
      2. Karkaasi metallkonstruktsiooni puhastamine sambla ja rooste eest.
      3. Metall karkaasi kruntimine.
      4. Metall karkaasi värvimine
      5. Uue läbipaistvast materjalist katte paigaldamine.
      6. Vana kate utiliseerimine koos utiliseerimise dokumendi esitamisega.
   5. Nõuded kattematerjalile: kate peaks olema kaasaegne, läbipaistev, usaldusväärne, ilmastikukindel ja lihtsustav edasiseks kasutamiseks. Kate paksus vähemalt 7mm.