22.11.2019 nr 2.1-1/8

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

KIRJALIK ETTEPANEK

 alla lihthanke piirmäära jääv hange

„Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus“

2019

1. **Üldosa**
	1. Hankija andmed: Sillamäe Eesti Põhikool, asukoht Sillamäel Valeri Tškalovi 21, registrikood 75012067, telefon 392 4127, faks 39 24127, e-post: sillapk@gmail.com, www.sillapk.edu.ee
	2. Hanke nimetus: Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus
	3. Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära
	4. Hanke objekt: Tulekindlate akende paigaldus 2. ja 3. korrusel.
	5. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
	6. Hankedokumendid avaldatakse Sillamäe Eesti Põhikooli veebilehel <http://www.sillapk.edu.ee>, Sillamäe linna veebilehel <https://sillamae.kovtp.ee/et/hanked>.
	7. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe Eesti Põhikoolist Sillamäel aadressil Valeri Tškalovi tn 21, telefon 392 4127, e-post: sillapk@gmail.com. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumendid saanud isikutele (vajalik hankija esindaja teavitamine hankedokumentide saamisest) elektronpostiga 3 tööpäeva jooksul.

1. **Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused**
	1. Pakkujal ei tohi esineda " Riigihangete seaduse" (edaspidi RHS) §95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise aluseid ning pakkuja peab seda kinnitama (kinnituse vorm on esitatud HD lisas 2).
	2. Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike maksude võlgu. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel, Eestis asuvatel pakkujatel Maksu- ja Tolliameti tõendit esitada pole vaja.
2. **Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile**
	1. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund: Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse kolme (3) viimase aasta netokäibe kohta.
	2. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus: Pakkujal peab olema viimase kolme (3) majandusaasta jooksul varasem sarnaste teostatud tehingute kogemus. Pakkuja esitab sellekohase kirjaliku kinnituse.
	3. Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumusele asukohariigi pädeva registri kinnitatud või legaliseeritud tõendi, mis ei tohi olla pakkumuse hetkeks vanem kui 20 (kakskümmend) päeva.
	4. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
3. **Pakkuja poolt vajadusel esitatavad dokumendid**

4.1 Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega HD lisa 4 vormikohase volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.

4.2 Pakkuja peab vastavalt HD lisale 5 pakkumuses kinnitama kõigi hanketeates ja HD-s esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitama pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

**5. Pakkumuse vormistamine ja esitamine**

* 1. Pakkumuse võib esitada kirja teel Valeri Tškalovi 21 Sillamäe 40232 (kõik pakkumuse lehed tuleb allkirjastada) või elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse omakäeliselt allkirjastatud dokument, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud dokument e-posti aadressil: sillapk@gmail.com. Pakkumus esitada vastavalt hankedokumentide tingimustele ja hankedokumentide lisas toodud vormidele. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
		1. Tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja hanke nimetusega (HD lisa 1).
		2. Kinnitus RHS § 95 lõike 1 nimetatud asjaolude puudumise kohta (HD lisa 2).
		3. Ühispakkujate volikiri (HD lisa 3).
		4. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (HD lisa 4).
		5. Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks (HD lisa 5).
		6. Hinnapakkumus (HD lisa 6).
	2. Pakkumuse koostamisel lähtub pakkuja HD esitatud nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Pakkumuse esitamisega tõendab pakkuja nõustumist kõigi pakkumustingimustega.
	3. Alternatiivsed pakkumused ja osalised pakkumused ei ole lubatud.
	4. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles ja pakkumuse maksumuse tabelis (HD lisa 6) kajastatud maksumus väljendada eurodes. Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik tühjad lahtrid.
	5. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
	6. Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita.
1. **Pakkumuste esitamise tähtpäev**
	1. Pakkumuse esitamise tähtpäev on **10. detsember 2019.a kell 10.00.** Hilinenud pakkumusi ei avata. Hilinenud pakkumuste esitamine fikseeritakse pakkumuste avamise protokollis ning tagastatakse pakkujale, pärast pakkumuste avamist saabunud pakkumused tagastatakse pakkujale avamata.
2. **Pakkumus avamine**
	1. Pakkumused avatakse **10. detsembril 2019.a kell 10.15**  Sillamäe Eesti Põhikoolis aadressil Valeri Tškalovi tn 21, Sillamäe.
3. **Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine**
	1. Hankija kontrolli pakkuja kvalifikatsiooni vastavust RHS ja HD sätetele.
	2. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab vastamast pakkujale RHS või HD esitatud nõuetele.
	3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.
4. **Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine**

11.1 Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.

11.2 Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega.

11.3 Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanketeatest ja HD-s esitatud tingimustest.Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates ja HD-s esitatud tingimustele

1. **Kõikide pakkumuste tagasilükkamine.**

12.1 Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

12.2 Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks.

12.3 Pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab sellest pakkujat.

1. **Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine**

13.1 Hankija hindab kõiki kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi.

13.2 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse odavaima arvestusliku maksumusega pakkumus.

1. **Läbirääkimised**
	1. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse määrab hankija. Läbirääkimisi võidakse pidada pakkumuse maksumuse ning hankelepingu esemeks oleva teenuse ja/või spetsifikatsiooni üle.
	2. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
	3. Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Läbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja(te) poolt.
2. **Selgituste saamine ja esitamise kord**
	1. Igal hankes osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus hankes osaleda, on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja HD kohta, samuti palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast HD-s ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest viivitamatult ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust avastamisest arvates. Pärast hankelepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.
3. **Lisad**

Lisa 1 – tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja riigihanke nimetusega;

Lisa 2 – kinnitus;

Lisa 3 – ühispakkujate volikiri;

Lisa 4 – pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri;

Lisa 5 – pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks;

Lisa 6 – hinnapakkumine;

Lisa 7 – Tehniline kirjeldus

Nataša Kotšergina

Sillamäe Eesti Põhikooli direktor

**LISA 1 - Tiitelleht pakkuja rekvisiitide ja hanke nimetusega**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

### SILLAMÄE EESTI PÕHIKOOL

**Hanke nimetus: Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja täielik ametlik nimi (ärinimi):** |  |
| **Äriregistri registrikood ja käibemaksu-kohustuslase registreerimisnumber:** |  |
| **Asukoht:** |  |
| **Postiaadress:** |  |
| **Kontaktisik käesoleval pakkumusel:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Faks:** |  |
| **Elektronposti aadress:** |  |
| **Kodulehekülg:** |  |

**LISA 2 – Kinnitus**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

1. Kinnitame, et meil ja meie seaduslikul esindajal ei ole RHS § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise aluseid.

2. Kinnitame, et meie majanduslik seisund võimaldab hankelepingu häireteta täitmist.

Kolme viimase majandusaasta netokäive::

2016.a.……………….eurot

2017.a………………..eurot

2018.a……………….. eurot

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(allkiri) (esindaja nimi) (amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nimel

**LISA 3 – Ühispakkujate volikiri**

**Volikiri**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

Käesolevaga **pakkuja(d)** /*pakkuja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/*

ärinimega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, aadress \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-posti aadress \_\_\_\_\_\_\_\_, telefoni number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ärinimega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, aadress \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-posti aadress \_\_\_\_\_\_\_\_, telefoni number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**volitab** (volitavad) **enda huvides ja nimel**

**pakkujat** /*pakkuja andmed, kellele antakse volitus/*

ärinimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, aadress \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-posti aadress \_\_\_\_\_\_\_\_, telefoni number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid**, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta, v.a HD lisas 4 antud füüsilisest isikust esindaja volikiri.

**Käesolevaga ühispakkujad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.**

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ühispakkujate esindajate ees- ja perekonnanimed: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ühispakkujate esindajate allkirjad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**LISA 4 – Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

Käesolevaga **pakkuja** ärinimega \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, aadress \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-posti aadress \_\_\_\_\_\_\_\_, telefoni number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige *\_\_\_ (ees- ja perekonnanimi) \_\_\_\_\_\_, (isikukood) \_\_\_\_\_\_\_\_,*

**volitab pakkuja nimel ja huvides**

**füüsilist isikut** *\_\_\_ (ees- ja perekonnanimi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (isikukood)\_\_\_\_\_\_\_\_,*

**tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid**, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma.

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LISA 5 – Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

1. Soovime esitada pakkumuse hankes „Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus“
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja HD ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hanketeates ja HD-s esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et oleme Hankija esitatud tingimustest aru saanud ja nõustume antud hanke teostama HD-s esitatud tingimustel ja tähtajaks pakkumuse maksumuse vormis märgitud hinnaga.
4. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks.
6. Kinnitame, et meil on olemas hanke täitmiseks vajalik transport, millega suudame osutada teenust tõrgeteta.
7. Kinnitame, et meil on olemas pakutavate teenuste osutamise kogemust vähemalt kolm aastat.
8. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.
9. Kinnitame, et esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
10. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui HD mittevastav.
11. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni ja meie pakkumuse edukaks tunnistamisel oleme nõus sõlmima hankelepingu.
12. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
13. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused HD-s kirjeldatud juhtudel.
14. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni HD sisu kohta. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hankelepingu täitmiseks.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pakkuja nimi)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(kuupäev)

**LISA 6 HINNAPAKKUMUS**

Hankija nimi: **Sillamäe Eesti Põhikool**

Hanke nimetus: **Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus**

Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame **hinnapakkumise**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kood** | **Nimetus / Selgitus** | **Mõõtühik** | **Kogus** | **Ühiku hind** | **Kokku maksumus** |
| 1 | Lammutustööd ja ettevalmistustööd | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Aken A4-1 | kmpl | 2 |  |  |
| 2 | Aken A5-1 | kmpl | 2 |  |  |
|  **Pakkumuse maksumus kokku ilma käibemaksuta** |  |
|  Käibemaks 20 % |  |
|  **Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga** |  |

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
	1. HD ja selle lisasid;
	2. kõiki HD-s ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid pakkuja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
	3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada;
	4. pakkumuse maksumus sisaldab transpordikulu.

1. Kinnitame, et:
	1. oleme saanud Hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
	2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
	3. nõustume HD ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru pakkuja vastutuse ning kohustuste mahust.

**Märkus: Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud tingimustega.**

Pakkuja nimi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allkiri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lisa 7. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus**

**Hanke nimetus:** Sillamäe Eesti Põhikoolis tulekindlate akende paigaldus

|  |  |
| --- | --- |
|  **Objekt/aadress** | **Tehnilised näitajad** |
| Sillamäe Eesti Põhikooli hoone Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 21     | Kasutusotstarve: 12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone  Ehitisealune pind : 1 483   m 2 Suletud netopind: 3 516,1m2Korruste arv: 3 |

**TÖÖDE KIRJELDUS**

Hankija eesmärgiks on kõrvaldada Ida-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo ette-kirjutustes nr 7.2-6.4/1529 märgitud puudused ning Sillamäe Linnavalitsuse hoones aadressil V. Tškalovi tn 21    uute tuletõkkeakende paigaldus vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele ja ettepanekus toodud tehnilisele kirjeldusele.

Tuletõkkesektsioonis (trepikodade ruumis nr 201 ja ruumis nr 301) teisel ja kolmandal korrustel paigaldatakse uued tuletõkkeaknad (A4-1, A5-1). Kõik paigaldatavad seaded ja tooted peavad kehtivatele Eesti Vabariigis normidele vastama. Akende tulepidavuse nõuded on EI60. Tulekindlad aknad peavad omama sertifikaati ja tihenditega vastavalt nõuetele.

Pakkuja võib tutvuda objektiga kohapeal, kontrollida vajaliku ehitustööde mahtu. Enne töödega algatamist Töövõtja peab teha vajalikud projekteerimistööd. Kõik projektlahendused tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. **Vältida tuleb tööst tingitud prahi ja tolmu levikut, iga tööpäeva lõpus tuleb töökoht koristada.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Töö**  | **Kirjeldus** | **Erinõuded** |
| **Ettevalmistus****tööd** | * vanade akende demonterimine, lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
* muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
 |  |
| **Aknad A1** | * paigaldada uued plokid vanasse avasse koos plekist aknapale sise- ja välis plekkidega, sh veeplekid
* aken A4-1 (mõõdud 2590x2080\*mm, mitteavanev, raamid on väljast mustad ja seest valged profiilid) EI 60 – 2 tk
* aken A5-1 (mõõdud 2370x2080\*mm, mitteavanev, raamid on väljast mustad ja seest valged profiilid) EI 60 – 2 tk
* muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
 | *Akende mõõdud kontrollida kohapeal enne valmistamist.*A4-1, A5-1 skeem:

|  |
| --- |
|  |
|  |

  |
| **Viimistlustööd** | * teostada olemasoleva situatsiooni taastamiseks vajalikud üldehitus- ning viimistlustööd
* muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus
 |  |
| **Muu** | * muud *akende* paigaldamiseks, avatäidete vahetuseks vajalike ning ehitustehniliselt korrektse tulemuse tagamiseks tehtavad tööd.
 |  |

|  |
| --- |
|  |

**Akende  asukohtade skeem**

**2.korrus**

****

**3.korrus**



**Fotod**



****