|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hаименование работ | ед.изм | кол-во | ед. |
| Частичный демонтаж тротуарного камня, уложенного на участке крыльца основного входа, складирование для дальнейшего использования | м2 | 20 | 5,2 |
| Разработка грунта на глубину ≈ 1,8м на отдельных участках возле крыльца основного входа и со стороны бокового фасада, где наблюдаются провалы грунта и асфальтового покрытия  | м2 | 50 | 8,1 |
| Обратная засыпка грунта после проведения визуального осмотра котлована с добавлением щебня | м2 | 50 | 6,4 |