**Конкурс «Увеличение дверных проемов и установка дверей»**

**Заказчик:** Спортивный комплекс Калев г. Силламяэ, Кеск 30.

**Участники конкурса:** Строительные организации, имеющие лицензию на деятельность с опытом работ и стажем не менее трех лет.

**Сроки проведения конкурса:** до 10.08.2018.

**Сроки исполнения :** до 30.09.2018

**Информация** по телефону: +372 5248702, по э-почте: spordikompleks@gmail.com

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид работ | Ед. Изм | Кол-во |
| 1 | Демонтаж существующих дверей | К-т | 3 |
| 2 | Увеличение высоты проёма на 60 см в кирпичной стене толщиной ȱ= 38 см с уст-кой перемычек | м3 | 0,32 |
| 3 | Увеличение высоты проёма на 20 см в кирпичной стене толщиной ȱ= 38 см с уст-кой перемычек | м3 | 0,11 |
| 4 | Установка остеклённой двустворчатой металлической двери в проём 143 х 208 см (цвет – красный) | К-т | 1 |
| 5 | Установка неостеклённой двустворчатой металлической двери в проём 143 х 208 см (цвет – красный) | К-т | 1 |
| 6 | Установка неостеклённой двустворчатой металлической двери в проём 141 х 210 см (цвет – коричневый) | К-т | 1 |
| 7 | Устр-во бетонного пандуса 104 х 150 х 28 см | м3 | 0,44 |
| 8 | Устр-во бетонного крыльца с размером площадки 140 х 80 х 28 и одной ступенькой | м3 | 0,38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jr nr | Tööde liik | Mõõtühik | Kogus |
| 1 | Olemasolevate uste eemaldamine | К-t | 3 |
| 2 | Paksusega ȱ= kiviseina ukseava kõrguse suurendamine 60 cm võrra koos silluste paigaldamisega.  | m3 | 0,32 |
| 3 | Paksusega ȱ= kiviseina ukseava kõrguse suurendamine 20 cm võrra koos silluste paigaldamisega. | m3 | 0,11 |
| 4 | Avas 143 х 208 cm klaasiga kahepoolse metallukse paigaldus. Värv – punane.  | К-t | 1 |
| 5 | Avas 143 х 208 cm kahepoolse metallukse paigaldus. Värv – punane. | К-t | 1 |
| 6 | Avas 141 х 210 cm kahepoolse metallukse paigaldus. Värv – pruun | К-t | 1 |
| 7 | Mõõduga 104 х 150 х 28 cm betoonpanduse ehitus | m3 | 0,44 |
| 8 | Mõõduga 140 х 80 х 28 cm betoonvälistrepi koos trepiastega ehitus | m3 | 0,38 |